
**Мұқият оқып шығыңыз!**

**Барлық қолжетімді ресивер үлгілері үшін уақыт белдеуін өзгерту нұсқаулары.**

**Ресивер: MITIO**

“MENU”(мәзір) –► оң жаққа көрсетілген батырманы 3 рет басып, «**Уақыт**» тармағына өтіңіз.

«**Уақыт белдеуі**» параметріне төмен түсіп, уақыт тармағын **+6**-дан **+5**-ке өзгерту үшін ◄ сол жаққа көрсетілген батырманы басып, **OK** батырмасын басыңыз, және **EXIT** батырмасын бірнеше рет басыңыз.








Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде **міндетті түрде** уақыт белдеуін **+5** сағат белдеуі бар аймакты таңдауымыз керек: **Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы.**

**Ресивер: Skyworth(Skynetcom)**

“MENU”(мәзір) –► оң жаққа көрсетілген батырманы 2 рет басып , «**Параметрлер**» тармағына өтіңіз.

Ашылмалы мәзірде элементті көрсету үшін ▲жоғары көрсетілген батырманы 2 рет басып: «**Жергілікті уақыт**» және «**OK**» батырмасын басыңыз. Содан кейін «**Уақыт белдеуін**» **+6**-дан **+5**-ке өзгертіп, «**OK**» батырмасын басыңыз.






Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде **міндетті түрде** уақыт белдеуін **+5** сағат белдеуі бар аймакты таңдауымыз керек: **Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы.**

**Ресивер: Skyworth (Caspio HD)**

“MENU”(мәзір) –►оң жаққа көрсетілген батырманы 2 рет басып «**Параметрлер**» тармағына өтіңіз.




Ашылмалы мәзірде элементті көрсету үшін жоғары көрсетілген батырманы 2 рет басыңыз: «**Жергілікті уақыт**» және «**OK**» батырмасын басыңыз. Содан кейін «**Аймақты**» **+6**-дан **+5**-ке өзгертіп, «**OK**» батырмасын басыңыз.



**Ресивер: Strong**

“MENU”(мәзір) – «**Икемдер/Қалаулар**» пайда болады - **ОК**.

Ашылмалы мәзірде тармақты көрсету үшін ▼төмен көрсетілген батырманы 3 рет басыңыз: «**Уақыт параметрлері**» және «**OK**» батырмасын басыңыз. Әрі қарай төмен түсіп, «Аймақты» келесілердің біріне ауыстырамыз: **Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы**. Төмендегі сұр жол таңдалған аймақтың уақыт белдеуін **+6** немесе **+5** көрсетеді. Бізге **+5** уақыт белдеуі қажет.





Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде **міндетті түрде** бастапқы мәзірде уақыт белдеуін өзгертуді ұмытпаңыз!

Оны өзгертуді ұмытып қалсаңыз, оны негізгі мәзір арқылы өзгертуге болады.

**Ресивер: KAON**



“MENU”(мәзір) – «**Өңдеу**» пайда болады - ►оң жаққа көрсетілген батырманы 1 рет басыңыз. «**Параметрлер**» пайда болады.

Ашылмалы мәзірде тармақты көрсету үшін▼ төмен көрсетілген батырманы 2 рет басыңыз: «**Жүйе параметрлері**» және «**OK**» батырмасын басыңыз. Содан кейін «**Уақыт**» тармағын таңдап, «**Уақыт белдеуін**» таңдау үшін ►оң жаққа көрсетілген батырманы басыңыз**. +6**-ны **+5**-ке өзгертіп, «**OK**» батырмасын басыңыз.



**Ресивер: Kirova NDS (карточный ресиверлердің барлық түрі)**



“MENU”(мәзір) – **Параметрлер** – **Жүйе** – Пин коды: 0000 – **OK** – **Параметрлер** – **ОК** – **Уақыт белдеуі**. Ашылған мәзірде ▼төмен көрсетілген батырманы 2 рет басып, «**OK**» батырмасын басыңыз. Әрі қарай контекстік мәзір ашылады: «**Уақыт белдеуін таңдау**», содан кейін► оң жаққа көрсетілген батырманы пайдаланыңыз, **+6**-ны **+5**-ке өзгертіңіз және **көк** батырманы басыңыз. Орнату аяқталды.



**Ресиверы: EKT 805; Nagra.**

“MENU”(мәзір) – **Параметрлер** – **Жалпы параметрлер** – **OK** – **Уақыт белдеуі**.

Ашылатын мәзірде ►оң жаққа көрсетілген батырманы басып, аймақтық тізімде көрсетілген **Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау** **облысы** деп өзгертіңіз. Мәзір толығымен жабылғанша **Exit** батырмасын басыңыз. Орнату аяқталды.





Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде бастапқы мәзірде уақыт белдеуін өзгертуді ұмытпаңыз!

Оны өзгертуді ұмытып қалсаңыз, оны негізгі мәзір арқылы өзгертуге болады.

**Ресивер: 805-GPS!; 806; 807.**

“MENU”(мәзір) – **Параметрлер – Жалпы параметрлер – Уақыт белдеуі**.

Ашылатын мәзірде ►оң немесе ◄сол жаққа көрсетілген батырманы басып**, +6-**ны **+5**-ке өзгертіңіз. Мәзір толығымен жабылғанша **Exit** батырмасын басыңыз. Орнату аяқталды.



Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде бастапқы мәзірде уақыт белдеуін өзгертуді ұмытпаңыз! Оны өзгертуді ұмытып қалсаңыз, оны негізгі мәзір арқылы өзгертуге болады.